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Техническая характеристика
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БУЛЬДОЗЕРАХ

Бульдозер в комплекте с бульдозерным и рыхлительным оборудованием предназначен для выполнения землеройных работ (в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов) в промышленном, дорожном, нефтегазовом, гидротехническом строительстве, вскрышных работ в горнодобывающей промышленности и других работ.

На бульдозер устанавливается дизели:

 X15 производства фирмы “Камминз”, США;
8523.10 производства ПАО «ТМЗ» (г. Тутаев, Россия)
Бульдозер отвечает требованиям, предъявляемым к изделиям соответствующего исполнения «УХЛ», «Т» категории 1 ГОСТ 15150 в зависимости от макроклиматического района, в который производится поставка:

- бульдозер может эксплуатироваться с полной нагрузкой в интервале температур окружающего воздуха от минус 50(С до плюс  40(С;

- при температуре воздуха выше плюс 40(С необходимо ограничить нагрузку на бульдозер до пределов, обеспечивающих оптимальный температурный режим работы дизеля;

При температуре воздуха от минус 500С до минус 600С необходимо ограничить нагрузку на бульдозер, а во время перерывов в работе рекомендуется поддерживать бульдозер в рабочем состоянии периодическим передвижением на переднем и заднем ходу без нагрузки и включением гидросистемы навесного оборудования.
Табличка с идентификационной надписью  А (рисунок 1.1) находится на дверце капота слева по ходу бульдозера. Табличка содержит следующие сведения: 

а) наименование предприятия изготовителя;

б) модель бульдозера;


в) порядковый номер бульдозера;

г) месяц и год выпуска.


Риcунок 1.1 Общий вид бульдозера
	1
– бульдозерное оборудование;

2
– установка гидропривода вентилятора охлаждения;
3
– гидроцилиндры подъема/опускания отвала;

4 – система охлаждения двигателя;   
5 – централизованная система смазки;
6 – система воздухоочистки и выпуска;
7 – установка независимого отопителя;

8 – кабина бульдозера;

9 – проблесковый маяк;

10 – установка защиты кабины;

11 – установка топливного бака;

12 – рыхлительное оборудование;
	13 – трансмиссия;

14 – гусеница;

15 – каток поддерживающий;
16 – каток  кареточный;

17 – каток  опорный;

18 – колесо натяжное;

19 – двигатель;

20 – брус толкающий;

21 – гидрораскос;

22 – решетка (по требованию заказчика); 

23 – ограждение (по требованию заказчика);
А – табличка с идентификационной надписью.


Основные узлы и агрегаты бульдозера показаны на рисунке 1.1.

Для бульдозера принято традиционное компоновочное решение: дизель 19 с радиатором охлаждающей жидкости расположены в передней части.

Блок силовой передачи, включающий в себя планетарную коробку передач (КПП), главную передачу (ГП), согласующий редуктор (СР) находятся в задней части бульдозера. Здесь же размещены два блока бортовых фрикционов (БФ) с остановочными тормозами (ОТ), связанные с бортовыми редукторами (БР) и блоком силовой передачи торсионными валами. Крутящий момент дизеля передается через редуктор привода насосов (РПН), гидротрансформатор, карданную передачу  к  входному валу блока силовой передачи. Противоположный конец входного вала используется для отбора мощности. Трансмиссия имеет единую гидросистему управления и смазки с общей масляной ванной, размещенной в корпусе рамы бульдозера. Насосы гидросистемы управления трансмиссией и навесного оборудования установлены на редукторе привода насосов.

Система воздухоочистки дизеля двухступенчатая и имеет один блок воздушных фильтров. Выпускная система дизеля представляет собой общий глушитель и одну выпускную трубу 6 обоих рядов цилиндров.  

Кабина 8 выполнена с защитным устройством 10, предохраняющим машиниста при переворачивании бульдозера. Сзади  кабины установлен топливный бак  11. На правом крыле бульдозера размещен масляный бак навесного оборудования.

Характерными особенностями ходовой системы являются ее эластичность и смещенная вперед по ходу бульдозера ось прокачивания гусеничной тележки. Шарнир, на котором прокачивается тележка, закреплен на раме бульдозера. Гусеничная тележка имеет два поддерживающих катка 15, три каретки 16, на которых установлено по два опорных катка, один опорный каток 17   и натяжное колесо 18. Гусеничная цепь выполнена со смазывающимися и уплотненными шарнирами.

Для укладки инструмента предназначены контейнеры, расположенные на правом и левом крыльях бульдозера и переносной ящик, который можно укладывать в кабину. На капоте дизеля предусмотрены зажимы для крепления лома и лопаты.

Отвал бульдозерного оборудования 1 крепится к рамам тележек толкающими брусьями. Управление подъемом-опусканием отвала осуществляется при помощи гидроцилиндров 3, управление двойным перекосом отвала – при помощи гидрораскосов. Рыхлительное оборудование 12 закреплено на заднем мосту рамы бульдозера.
По требованию заказчика, может устанавливаться решетка 22  и ограждение 23 для работ на опасных производственных объектах.
1.2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Модель
	Т-30.03К/К2
	Т-30.03Т/Т2

	Тип
	гусеничный

	Тяговый класс
	30

	Максимальное тяговое усилие (на крюке) бульдозеров

 по передачам переднего хода, кН, не менее:
	

	1 передача
	739
	717

	2 передача
	394
	382

	3 передача
	214
	207

	Максимальные скорости холостого хода бульдозеров

при отсутствии буксования, км/ч, не менее:
	

	1 передача     
	 

	( вперед
	3,9
	3,5

	( назад
	5,0
	4,5

	2 передача
	
	

	( вперед
	6,9
	6,3

	( назад
	8,7
	8,0

	3 передача
	
	

	( вперед
	11,6
	10,9

	( назад
	14,5
	13,8

	Наибольшее из средних условных давлений движителей бульдозеров на грунт при эксплуатационной массе, МПа (кгс/см2), не более:
	

	- в комплекте с бульдозерным и рыхлительным оборудованием (полусферический отвал и одностоечный рыхлитель)
	0,123 (1,25)

	Дорожный просвет, мм, не менее:
	538

	Колея бульдозера, мм:
	2300±20

	База бульдозера, мм:
	3608±20

	Ширина гусеницы, мм, не менее:
	610
	610/710

	Предельная глубина преодолеваемого брода, м, 

не более:
	1,2

	Преодолеваемая бульдозером максимальная крутизна, град.:
	

	подъема, спуска
	30

	склона
	20

	Максимальный угол поперечного перекоса отвала бульдозерного оборудования в каждую сторону, (град), не менее:
	14


	Модель
	Т-30.03К/К2
	Т-30.03Т/Т2

	Масса конструкционная рыхлительного оборудования, кг:
	

	( однозубого
	4500
	4334

	( трехзубого
	6550
	6384

	Заглубление зуба рыхлителя, мм, не менее

           ( однозубого
         ( трехзубого
	1400

909

	Масса конструкционная бульдозерного оборудования,  кг:
	

	         ( полусферический отвал
	7200

	( сферический отвал
	7600

	         ( угольный отвал
	8100

	Размеры отвала бульдозерного оборудования, мм, 
не менее:
	

	ширина отвала:

          (  полусферический 

          (  сферический

          (  угольный
	4374
4952

5790

	высота  отвала:
	

	          ( полусферический
	2160

	          ( сферический
	1981

	          ( угольный
	2122/2130***

	Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, 

не менее:
	420*

	Подъем отвала над опорной поверхностью, мм, 
не менее:
	1800**

	Эквивалентные корректированные значения виброускорения на  рабочем месте, м/с2:

         - горизонтальное

         - вертикальное
	0,40 
0,56 

	Рекомендуемый срок службы при 1,5-сменной работе в нормативном режиме эксплуатации, лет 
	8

	Эквивалентный уровень звука на рабочем месте с использованием наушников, дБ
	80


* 700 (опционально)
** 1545 (опционально)

*** высота габаритная

ДИЗЕЛЬ

	Модель
	X15 "Cummins"

	8523.10

ПАО «ТМЗ»

	Тип
	Четырехтактный с жидкостным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух»

	Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.), не менее:
	330 (449)
	327 (445)

	Число цилиндров 
	6
	8

	Диаметр цилиндра, мм
	137
	140

	Ход поршня, мм
	169
	140

	Рабочий объем цилиндров, л
	14,9
	17,24

	Порядок работы цилиндров
	1-5-3-6-2-4
	1-5-4-2-6-3-7-8

	Частота вращения коленчатого вала 

дизеля, об/мин:
	
	

	( режим номинальной мощности
	2000
	1900

	( режим холостого хода, не более:
	
	

	                      максимальная
	2150
	1900

	                      минимальная
	700
	600…650

	Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч, (г/л.с.ч), не более
	237,4 (174,5)
	244,6 (180)

	Относительный расход масла на угар в процентах от расхода топлива, не более:
	0,2
	0,3

	Давление масла в системе смазки при температуре 80-90 0С, кгс/см2
	
	

	( при номинальной частоте вращения
	2,76
	4-6

	( при минимальной частоте вращения
	0,83
	1,0

	Масса заправленного дизеля, кг
	1435
	1490


ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, л
	Система смазки дизеля: 
	

	-  X15 "Cummins"
	51

	-  8523.10 «ТМЗ»
	40

	Система охлаждения дизеля:
	

	-  X15 "Cummins"
	69

	-  8523.10 «ТМЗ»
	30*

	Топливный бак
	890

	Бортовые передачи
	35х2

	Трансмиссия
	202

	Гидросистема:
	

	          ( с навесным оборудованием
	336


*- объем охлаждающей жидкости может отличаться в зависимости от блока радиаторов.


1) с однозубым рыхлителем
2) с трёхзубым рыхлителем
Рисунок 1.2 Габаритные размеры бульдозера
	Модель бульдозера
	Габаритные размеры, мм (L(В(Н) (±1,5%)
	Масса
 эксплуатационная, кг (±1%)

	Т- 30.03К
	5389(3060(40493)
	404704) / 406205)

	Т- 30.03КБР-1М
	9028±506)(4374±20(40493)
	52000

	Т- 30.03КБР-1М-01
	88486)(4374±20(40493)
	54050

	Т- 30.03КБР-2М
	93166)(4952(40493)
	52420

	Т- 30.03КБР-2М-01
	91366)(4952(40493)
	54470

	Т- 30.03КБР-4М
	93286)(5790(40493)
	52920

	Т- 30.03КБР-4М-01
	91486)(5790(40493)
	 54970

	
	
	

	Т- 30.03Т
	5389(3060(40493)
	(404664)/406165))7)
(410344)/411845))8)

	Т- 30.03ТБР-1М
	9028±506)(4374±20(40493)
	520007) / 525688)

	Т- 30.03ТБР-1М-01
	88486)(4374±20(40493)
	540507) / 546188)

	Т- 30.03ТБР-2М
	93166)(4952(40493)
	524007) / 529688)

	Т- 30.03ТБР-2М-01
	91366)(4952(40493)
	544507) / 550188)

	Т- 30.03ТБР-4М
	93286)(5790(40493)
	529007) / 534688)

	Т- 30.03ТБР-4М-01
	91486)(5790(40493)
	549507) / 555188)


	Модель бульдозера
	Габаритные размеры, мм (L(В(Н) (±1,5%)
	Масса
 эксплуатационная, кг (±1%)

	Т- 30.03К2
	5389(3060(40493)
	404704) / 406205)

	Т- 30.03К2БР-1М
	9028±506)(4374±20(40493)
	52000

	Т- 30.03К2БР-1М-01
	88486)(4374±20(40493)
	54050

	Т- 30.03К2БР-2М
	93166)(4952(40493)
	52420

	Т- 30.03К2БР-2М-01
	91366)(4952(40493)
	54470

	Т- 30.03К2БР-4М
	93286)(5790(40493)
	52920

	Т- 30.03К2БР-4М-01
	91486)(5790(40493)
	 54970

	
	
	

	Т- 30.03Т2
	5389(3060(40493)
	(404664)/406165))7)
(410344)/411845))8)

	Т- 30.03Т2БР-1М
	9028±506)(4374±20(40493)
	520007) / 525688)

	Т- 30.03Т2БР-1М-01
	88486)(4374±20(40493)
	540507) / 546188)

	Т- 30.03Т2БР-2М
	93166)(4952(40493)
	524007) / 529688)

	Т- 30.03Т2БР-2М-01
	91366)(4952(40493)
	544507) / 550188)

	Т- 30.03Т2БР-4М
	93286)(5790(40493)
	529007) / 534688)

	Т- 30.03Т2БР-4М-01
	91486)(5790(40493)
	549507) / 555188)


       3) указанный размер по ROPS
4) без площадки

5) с площадкой 

6) рыхлительное оборудование в положении на «земле»

7) с гусеницей 610мм

8) с гусеницей 710мм
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	Серийный номер рамы расположен спереди справа по ходу бульдозера
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	Серийный номер блока трансмиссии расположен на задней крышке
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	Серийный номер бортовой передачи расположен с боку на корпусе
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	Табличка с номером двигателя расположена сбоку на блоке цилиндров
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	Серийный номер тележки расположен на боковой части рамы тележки

     


Рисунок 1.3 Места расположения маркировки основных узлов бульдозера
Маркировка узлов состоит из трех цифровых обозначений:
           -  чертежный номер изделия;

           -  серийный номер изделия;

           -   месяц и год изготовления.
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