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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

и утилизация БУЛЬДОЗЕРА
12.1 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ БУЛЬДОЗЕРА

Транспортирование бульдозера может осуществляться автомобильным или железнодорожным транспортом, а также своим ходом. Выбор способа транспортирования зависит от состояния транспортных путей и расстояния. Транспортирование своим ходом рекомендуется на расстояние не более 10 км.

На дальние расстояния бульдозер следует перевозить автомобильным транспортом, используя трейлеры грузоподъемностью не менее 70т, или по железной дороге. При нахождении в пути более 10 дней рекомендуется подготовить бульдозер к кратковременному хранению. 

При перевозке бульдозера на трейлере очистите трейлер и погрузочные трапы от грязи, проверьте действие тормозов и давление воздуха в шинах. Установленный на трейлере бульдозер затормозите, заблокируйте трансмиссию рукояткой блокировки и подложите спереди и сзади под гусеницы упоры. Перевозку необходимо производить в соответствии с «Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации», утвержденной Министерством транспорта РФ. При этом допускается частичная разборка бульдозерного оборудования.

При перевозке по железной дороге бульдозер и подвижный состав необходимо подготовить в соответствии с требованиями «Технических условий погрузки и крепления грузов» МПС Российской Федерации.

12.2 Консервация и хранение бульдозера

Бульдозер следует хранить в закрытых помещениях или под навесом. Допускается хранение бульдозера на открытых площадках с ровным горизонтальным твердым покрытием, способным выдержать нагрузку передвигающегося бульдозера. Расстояние между бульдозерами должно позволять производить работы по обслуживанию и консервации агрегатов бульдозера.

Рекомендуемые сроки хранения:

( кратковременное – до двух месяцев;

( длительное – до двенадцати месяцев.

Перед постановкой на хранение следует проверить техническое состояние бульдозера и провести очередное техническое обслуживание. Запись о постановке на хранение и консервации внести в формуляр бульдозера.

В период хранения необходимо систематически проверять состояние бульдозеров: при закрытом способе хранения – не реже одного раза в два месяца, при открытом способе – ежемесячно.

Хранение бульдозеров в ожидании ремонта также должно производиться в соответствии с указанными общими положениями.

Консервация, хранение и расконсервация двигателей должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации двигателей!

Консервация бульдозеров для длительного хранения в различных климатических районах должна проводиться в соответствии с по ГОСТ 9.014-78.
 Подготовка бульдозера к  

кратковременному хранению
В процессе подготовки выполните следующие работы:

( очистить бульдозер, включая защиту дизеля и газовод подогревателя, от пыли и грязи, установить его на ровную площадку и опустить бульдозерное и рыхлительное оборудование; 

( провести очередное плановое ТО;
( установить и закрепить все щитки облицовки;

( установить рычаги и педали управления в положение, исключающее самопроизвольное движение бульдозера; 

( восстановить поврежденную окраску на внешних поверхностях бульдозера нанесением слоя эмали АС-182 ГОСТ 19024 или ПФ-115 ГОСТ 6465;

( слить топливо из бака и подвесить в бак на высоте 300-350мм от заливной горловины мешочек из бязевой ткани с линасилем ИФХАН-1 ТУ 6-00-1014813-216-88 в количестве 150-200г;

( заправить систему охлаждения дизеля антифризом, марка которого соответствует температуре охлаждающего воздуха;

( закрыть заливные горловины топливного бака, картеров дизеля и трансмиссии, места установок масломерных линеек. Обернуть выхлопную трубу, воздухозаборник и горловины парафинированной бумагой или полиэтиленовой пленкой и обвязать шпагатом; 

( снять аккумуляторные батареи, довести до нормы уровень и плотность электролита в соответствии с инструкцией по эксплуатации батарей, зарядить и сдать на хранение в сухой склад; 

(  снять щетки стеклоочистителей и сдать на хранение в сухой склад;

( очистить наконечники проводов подключения аккумуляторных батарей и смазать наконечники и выходные валы моторедуктров стеклоочистителей солидолом С ГОСТ 4366;

( обезжирить и смазать смазкой ПВК ГОСТ 19537 или ЭВВ-13 

ТУ 38-101-716-78 все наружные обработанные поверхности, не имеющие лакокрасочных покрытий, а также резьбовые отверстия;

( закрыть стекла кабины светонепроницаемым материалом (ДВП, картон, фанера и др.);

( очистить, смазать и сдать на хранение инструмент и принадлежности. 

Примечание - Рекомендуется опломбировать двери кабины, контейнеры, щитки облицовки дизеля.
Подготовка бульдозера к  

длительному хранению
При подготовке бульдозера к длительному хранению необходимо выполнить все работы по подготовке к кратковременному хранению, а также законсервировать дизель и отдельные узлы бульдозера.

Консервацию проводить в следующем порядке:

( провести очередное плановое ТО;

( консервацию дизеля провести в соответствии с руководством по эксплуатации двигателя;

( закрыть расходный кран топливного бака;

( заправить систему охлаждения дизеля антифризом ТОСОЛ-А65Н, обеспечивающим антикоррозионную защиту внутренних поверхностей;
( установить на дизель табличку следующего содержания:

Дизель законсервирован.

 Дизель маслом не заправлен.

 Не допускается проворот коленчатого вала.

 Не допускается запуск дизеля.

 Срок действия консервации: до 12 месяцев"

Дополнительная консервация узлов бульдозера:

( смазать наружные поверхности штоков гидроцилиндров и наружные хромированные поверхности гусеничных тележек смазкой ПВК или ЭВВ-13, обернуть их парафинированной бумагой и обвязать шпагатом;

( ослабить натяжение ремней приводов агрегатов дизеля, обезжирить их мыльным раствором и присыпать тальком;

( обернуть наружные рукава высокого давления парафинированной бумагой и обвязать шпагатом;

( снять с бульдозера и сдать на хранение в сухой склад бумажные фильтроэлементы воздухоочистителя и два фильтроэлемента системы вентиляции кабины;

( обернуть парафинированной бумагой и обвязать шпагатом доступные разъемы жгутов электрооборудования;

( очистить наружные поверхности электрических контактов датчиков, реле 

РС-400, выключателя ВК-860Б, подтянуть контакты и смазать солидолом С;

( снять с дизеля генератор, очистить от грязи, обернуть парафинированной бумагой и сдать на хранение в сухой склад.

В случае необходимости продления срока хранения следует заново провести все работы по подготовке бульдозера к длительному хранению.

При подготовке бульдозера к хранению на срок до шести месяцев допускается не производить консервацию дизеля. При этом необходимо периодически, не реже одного раза в два месяца производить запуск дизеля с последующей его работой в течение 

20мин на холостом ходу, а также выполнить все остальные работы по консервации узлов бульдозера для длительного хранения.
12.3 Расконсервация бульдозера

Расконсервацию бульдозера, находившегося на хранении, необходимо производить в следующем порядке:

( снять со всех закрытых мест парафинированную бумагу, открыть стекла и двери кабины, снять пломбы с контейнеров и щитков облицовки;

( удалить с защищенных мест консервационную смазку бензином или уайт-спиритом и протереть салфеткой;

( установить на бульдозер все снятые узлы и детали;

( удалить из топливного бака мешочек с ингибитором и заправить бак топливом;

( натянуть приводные ремни агрегатов дизеля;

( слить из картера и фильтров дизеля остаток антикоррозионного масла и заправить картер рабочим маслом;

( провернуть вручную коленчатый вал дизеля на 3-4 оборота;

( прокрутить коленчатый вал стартером в течение 3-5с без подачи топлива.

12.4 УТИЛИЗАЦИЯ БУЛЬДОЗЕРА

После окончания срока службы и нецелесообразности дальнейшей эксплуатации бульдозер подлежит утилизации.

Специальных мер безопасности при утилизации бульдозера не требуется. Необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности, связанные с обращением с нефтепродуктами, и правила безопасности при проведении грузоподъемных работ, связанных с разборкой бульдозера.

При подготовке бульдозера к утилизации рекомендуется:

( слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения дизеля;

( слить масло из системы смазки дизеля;

( слить масло из гидросистем управления трансмиссией и навесным оборудованием;

( разобрать бульдозер на узлы и детали.

Степень разборки определяется удобством транспортирования и разделения по группам материалов.

В бульдозере, в том числе в дизеле и других комплектующих изделиях применяются следующие виды материалов, подлежащих утилизации:

( черные металлы (сталь, чугун);

( цветные металлы ( медь и медные сплавы);

( пластмассы;

( резины;

( стекло;

Утилизация должна производиться в соответствии с Федеральным законом РФ от 24 июня 1998г . № 89-Ф3 «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом РФ от 4.05.2011г.  № 99- ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также законами и другими нормативными актами субъектов Российской Федерации.
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