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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Подшипники трансмиссии

	Поз на рисунке 13.1
	Обозначение
	Стандарт
	Место установки
	Количество

	
	
	
	
	на 1 сб.ед.

	1
	6-176222Л
	ГОСТ 8995-75
	РПН с ГТР
	1

	2
	116
	ГОСТ 8338-75
	РПН с ГТР
	4

	3
	215
	ГОСТ 8338-75
	РПН с ГТР
	1

	4
	42215КМ
	ГОСТ 8328-75
	РПН с ГТР
	1

	5
	6-252908Д
	
	РПН с ГТР
	3

	6
	214
	ГОСТ 8338-75
	РПН с ГТР
	1

	7
	1000924
	ГОСТ 8338-75
	РПН с ГТР
	1

	8
	113
	ГОСТ 8338-75
	РПН с ГТР
	1

	9
	1000921А
	ГОСТ 8338-75
	РПН с ГТР
	1

	10
	6-176218Л
	ГОСТ 8995-75
	РПН с ГТР
	1

	11
	119
	ГОСТ 8338-75
	РПН с ГТР
	1

	12,13
	112
	ГОСТ 8338-75
	РПН с ГТР
	2

	14
	7224А
	ТУ 37.006.162-89
	Блок трансмиссии
	2

	15,20
	6-1000926Л
	ГОСТ 8338-75
	КПП
	2

	16
	252908Л
	ГОСТ 8338-75
	КПП
	5

	17
	6-252908Л
	
	КПП
	5

	18
	252808Л
	
	КПП
	5

	19
	252808Л
	
	КПП
	4

	21
	212А
	ГОСТ 8338-75
	КПП
	1

	22
	215
	ГОСТ 8338-75
	КПП
	1

	23
	6-214К
	ГОСТ 8338-75
	КПП
	1

	24
	6-1000926Л
	ГОСТ 8338-75
	КПП
	1

	25
	22316W33
	
	Главная передача
	1

	26
	3522H
или
22222МВW
	ГОСТ 5721-75

	Главная передача
	1


	Поз на рисунке 13.1
	Обозначение
	Стандарт
	Место установки
	Количество

	
	
	
	
	на 1 сб.ед.

	27
	97524А
	ГОСТ6364-78
	Главная передача
	1

	28,30
	1000924
	ГОСТ 8338-75
	БФ и ОТ
	3

	29
	124
	ГОСТ 8338-75
	БФ и ОТ
	1

	31
	3003122
или

23022 МВW
	ГОСТ 5721-75

	Бортовой редуктор
	2
2

	32,33
	53614Н
	ГОСТ 5721-75
	Бортовой редуктор
	8 и 8

	34
	2007140М
	ТУ 37.006.162-89
	Бортовой редуктор
	1

	35
	2007948А 
	ТУ 37.006.162-89
	Бортовой редуктор
	1

	36
	12228М
	ГОСТ 8328-75
	Бортовой редуктор
	2

	37
	97519А
	ГОСТ 6364-78
	Главная передача
	1
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Рисунок 13.1 Схема расположения подшипников 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ КРЕПЛЕНИЙ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И 

ДЕТАЛЕЙ БУЛЬДОЗЕРА

	Наименование узлов
	Резьба
	Момент затяжки Н(м (кгс(м)

	1 Установка дизеля  X-15 «Cummins»

	Болты крепления задней опоры к  двигателю
	5/8’’-11UNC-2ATHD
	162-220 (17,0-22,4)

	Болты крепления двигателя к передней опоре 
	М20 х 1,5
	348-465 (36,5-47,5)

	Болты крепления компрессора кондиционера в сборе к двигателю
	3М10

	36,8-49,0(3,75-5,0)

	Болты и гайки крепления  задней  опоры к раме бульдозера
	М24 х 2


	588-784(60-80)

	Болты крепления кожуха маховика ДВС к корпусу упругой муфты  
	7/16’’-11UNC-2ATHD
	162-220(17,022,4)

	Болты крепления упругой муфты к маховику двигателя
	1/2’’-13UNC-2ATHD
	90-100(9,0-10,0)

	2 Электрооборудование

	Гайка крепления переключателя 671.3709 на блоке выключателей
	М12
	5,5(0,5 (0,55(0,05)

	3 Установка гидросистемы навесного оборудования

	Болты крепления распределителя гидросистемы на кронштейне
	М12
	70-90 (7-9)

	Крепление насоса к РПН (шпилька, гайка)
	М20х1,5
	680-750(69-75)

	Болты крепления клапана к раме бульдозера
	М12×1,25
	65,9-72,9(6,7-7,4)

	Болты крепления гидроблока управления вентилятора и охлаждения гидросистемы к балке
	М12х1,25
	55-73,5 (5,6-7,5)



	Крепление крышки к фланцу и к корпусу гидроцилиндров
	М24х
	800-900 (80-90)

	Болты крепления  клапана к  лонжерону 
	М12х1,25
	55-73,5 (5,6-7,5)



	Гайки крепления поршня к штоку гидроцилиндров
	М64х2
	2500+500 (250+50)

	4 Кабина   

	Крепление кабины к полу
	М16х1,5
	167-232 (17,0-23,6)

	Крепление опор кабины к раме 

Крепление кабины к гидроопоре
	М12х1,25

М16

М16
	55,0-78,4(6-8)

129-176 (13,2-18,0)

157-220 (16,0-22,4)

	Защита кабины
	М42х3
	3537 -  4421 (360-450)



	Наименование узлов
	Резьба
	Момент затяжки Н(м (кгс(м)


	5 Установка узлов гидросистемы трансмиссии

	Корпуса гидроузлов трансмиссии
	М12
	70-90 (7-9)

	Крепление блока управления к корпусу блока трансмиссии
 Крепление клапана к корпусу блока трансмиссии
	М12
М12
	30-40 (3-4)
30-40(3-4)

	
	
	

	Крепление насоса к корпусу РПН
	М14×1,5
	80-100 (8-10)

	Фильтр: гайки, болты
	М12
	60-80 (6-8)

	6 Установка узлов трансмиссии

	Редуктор привода насосов  и ГТР
(болты, винты , гайки)
Гайка шлицевая
	М8

М12

М14×1,5
М14×1,5

М80×2
	15-25(1,5-2,5)

60-80(6-8)

80-100 (8-10)
120-150(12-15)
1050-1350(105-135)

	Блок трансмиссии
	М16х1,5
	120-150 (12-15)

	Передача карданная
	М12х1,25
	60-80(6-8)

	Фрикцион бортовой и тормоз остановочный
	М16х1,5
	120-150 (12-15)

	Бортовая передача
	М24х2
	800-900 (80-90)

	РВД и другие узлы  трансмиссии
	М12
М14х1,5
	60-80 (6-8)

80-100 (8-10)

	7 Установка навесного оборудования

	Оборудование бульдозерное:
	
	

	Болты крепления кожуха поперечной тяги
	М20
	392-520 (40-53)

	Болты крепления гидрораскоса к толкающим брусьям
	М16
	18,0-23,6(176-232)

	Болты крепления шаровой опоры  к отвалу
	3М24х2
	63-85(618-834)

	Ножи
	М30 
	118-160(1160-1570)

	Болты крепления опоры к толкающим брусьям
	М36х3
	200-265(1960-2600)

	Оборудование рыхлительное:

Болты

контргайки
	М12

М16х1,5
М36х3
	61,8-83,4(6,3-8,5)

157-208 (16-21,2)

1960-2600(200-265)

	8 Ходовая система доделать

	Тележка:
	
	

	Крышка балансирной балки;
	М30х2
	1160-1570(118-160)

	Крепление шарнира к тележке;
	М36х3
	1960-2600(200-265)

	Крепление опорных катков в каретке
	М27х2
	588-784(60-80)

	Болты башмаков
	М30х2
	1900-2100(190-210)

	Болты башмаков и замыкающего звена
	М30х2
	1900-2100(190-210)

	Крепление поддерживающих катков 

Крепление опорных катков
	М24х2
	588-784(60-80)


	Крепление шарнира к раме бульдозера
Крышки крепления малых бугелей
	М30х2
М24х2
	1160-1570(118-160)
588-784 (60-80)

	Крепление натяжного колеса
	       М30х2
	1220-1660(125-170)

	Крепление отбойника на каретке
	М16 х 1,5
	167-220(17,0-22,4)


ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Инструмент и принадлежности 

(поставляется с бульдозером)

	Обозначение
	Наименование
	Кол
	Примечание

	2001-27-1СП
	Удлинитель 
	1
	

	2001-27-1-01СП
	Удлинитель 
	1
	

	2001-27-2СП
	Переходник 
	1
	

	46-27-133СП
	Вороток шарнирный
	1
	

	46-27-141СП
	Рукоятка
	1
	

	46-27-143СП
	Рукоятка
	1
	

	46-27-211СП
	Рукоятка 
	1
	

	2001-27-3
	Втулка 
	1
	

	2001-27-4
	Ключ торцовый
	1
	

	2501-27-1
	Ключ торцовый
	1
	

	2602-27-1
	Ключ торцовый
	1
	

	
	Ключ 7811-0436 2 Н12.Х.1

ГОСТ 16983-79
	1
	По договору КГШ 65х110

	
	Ключ 7811-0047 С2 Ц15.хр.

ГОСТ 2839-80
	1
	По договору КГД 50х55

	
	
	
	

	
	Головка 7812-0514 Ц15.хр

ГОСТ 25604-83
	1
	По договору головка сменная х30 кв.20

	
	Головка 7812-0515 Ц15.хр

ГОСТ 25604-83
	1
	По договору головка сменная х32 кв.20

	
	Головка 7812-0516 Ц15.хр

ГОСТ 25604-83
	1
	По договору головка сменная х36 кв.20

	
	Головка 7812-0517 Ц15.хр

ГОСТ 25604-83
	1
	По договору головка сменная Х41 кв.20

	
	Головка 7812-0518 Ц15.хр

ГОСТ 25604-83
	1
	По договору головка сменная Х46 кв.20

	
	
	
	

	
	Набор №2 1А  Н12х.б

ТУ 2-035-662-79
	1*
	По договору НИ-194 набор шоф.№2

*Доп. замена на набор №3а 1А Н12х.б  ТУ 2-035-662-79

	
	Набор №3а 1А Н12х.б

ТУ 2-035-662-79
	1*
	*Взамен набора №2 1А  Н12х.б  ТУ 2-035-662-79

	
	
	
	


	Обозначение
	Наименование
	Кол
	Примечание

	
	Принадлежности
	
	

	1101-27-1СП
	Шланг 
	1
	

	1101-27-5СП
	Переходник 
	1
	

	1101-27-101
	Штуцер 
	1
	Совместно с манометром 

МП-УУ2-40МПа-2,5-Д
ТУ 25-02.180335-84

	2501-27-100СП
	Приспособление  для замера давления по трансмиссии
	1
	

	2501-98-210СП
	Съемник 
	1
	

	
	
	
	

	46-27-195СП
	Воронка 
	1
	

	46-27-166СП
	Ящик 
	2*
	*Допуск. замена на ящик для инструмента металлический 410х154х95 арт.90603

	
	Ящик для инструмента металлический 410х154х95 арт.90603
	2*
	*Взамен 46-27-166СП

	46-27-333
	Трубка 
	
	

	
	Трубка 2-5С 20х3 

ГОСТ 5496-78 L=2000±8
	1
	0,397кг

	
	
	
	

	280580
	Болт М16х1,5-6gх170.109. 40Х.019  ГОСТ 7795-70
	1
	

	
	
	
	

	
	Кувалда 1212-0005

ГОСТ 11401-75 в комплекте с деревянной ручкой L=630(30
	1
	

	
	
	
	

	
	Противошумные наушники средних размеров N 

группа А ГОСТ Р12.4.208-99
	1
	

	
	
	
	

	
	Лампа переносная

ПД 525-01 ТУ37.003.222-77
	1
	

	
	
	
	

	
	Адаптер 14-3114250

ТУ 37.001.1044-81
	2
	


	Обозначение
	Наименование
	Кол
	Примечание

	
	
	
	

	
	Манометр МП2-УУ2-1МПа-2,5-Д ТУ 25.02.180335-84
	1
	

	
	
	
	

	
	Манометр МП2-УУ2-4МПа-2,5-Д ТУ 25.02.180335-84
	1
	

	
	
	
	

	
	Манометр МП2-УУ2-40МПа-2,5-Д ТУ 25.02.180335-84
	1
	

	
	
	
	

	
	Манометр МД 14

ГОСТ 9921-81
	1
	

	
	
	
	

	
	Чехол утеплительный
	1
	По требованию заказчика


ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Рекомендуемые способы строповки 

БУЛЬДОЗЕРА и его узлов
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Рисунок 13.7  Гидротрансформатор с РПН
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Рисунок  13.10  Блок силовой передачи 


	Модель изделия
	Рис.
	L, мм
	Кол. отв.1

	Т-11, ТГ-122
	1
	330
	5

	Т-15, Т-20, ТГ-122, ТГ-302
	2
	380
	5

	Т-25, Т-30, Т-35, ТГ-503
	3
	430
	4

	Т-40.01, Т-40.03, ТГ-511
	4
	490
	4


Стропить блок силовой передачи необходимо при помощи специального приспособления, используя резьбовые отверстия 1 и площадку «А» в нижней части кожуха.
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Рисунок 13.4 Гусеничная тележка





Рисунок 13.3 Дизель





Рисунок 13.5 Гидроцилиндр





Рисунок 13.6 Гусеница





Рисунок 13.9 Опорный каток





Рисунок 13.8 Бортовой редуктор


1 – пруток металлический
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