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навесное оборудование

6.1  бульдозерное оборудование 

СФЕРИЧЕСКИЙ ОТВАЛ
Бульдозерное оборудование (рисунок 6.1, лист 1) состоит из отвала 1, толкающих брусьев 3 и 4, штангой 2, гидросистемы бульдозерного оборудования 5, узлов и деталей соединения. С рамой бульдозера бульдозерное оборудование соединяется с помощью двух шаровых опор: опоры 19 (крепления к раме) и опоры поперечной тяги (рисунок 6.1, лист 2). 

Отвал является рабочим органом бульдозера и представляет собой конструкцию коробчатого сечения. В верхней части отвал имеет козырек, который препятствует пересыпанию грунта через верхнюю кромку в процессе его перемещения. В нижней части имеются отверстия для крепления угловых и средних ножей посредством болтов и гаек. Лобовой лист отвала имеет криволинейный профиль. Крайние секции лобового листа, равные ширине угловых ножей, установлены под углом 25º к основному лобовому листу. 

Средние ножи по мере износа допускается переворачивать с целью продления срока эксплуатации. Для изменения угла поперечного перекоса и регулирования угла резания отвала между толкающими брусьями и отвалом устанавливаются гидрораскосы. 

Устойчивость в поперечном направлении бульдозерного оборудования обеспечивается штангой 2, закрепленной на шаровых опорах отвала и рамы бульдозера. 

Гидросистема бульдозерного оборудования включает в себя 2 гидрораскоса с защитными кожухами, расположенные на левом и правом толкающих брусьях, рукава высокого давления, трубопровод и узлы с деталями соединения. На корпусе гидрораскоса установлен гидрозамок, который служит для фиксации поршня в установленном  режиме и предохранения системы от повышенного давления со стороны рабочего органа. В гидрозамке установлены два шариковых обратных клапана, позволяющие циркулировать жидкости в рабочем режиме гидросистемы. При нейтральном положении золотника распределителя клапаны запирают жидкость в гидрораскосе, фиксируя его поршень. Гидрозамок имеет предохранительный клапан, защищающий гидроцилиндр. При давлении в гидроцилиндре более 40 МПа (400 кгс/см2) клапан срабатывает и часть жидкости сбрасывается в гидросистему. В случае срабатывания клапана следует включить гидрораскос и убедиться в его нормальном функционировании.
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Рисунок 6.1 Бульдозерное оборудование (лист 1 из 3)
Сферический отвал

	1 – отвал;

2 – штанга;
	3,4 – брус толкающий;

5 – гидросистема бульдозерного оборудования
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Рисунок 6.1 Бульдозерное оборудование (лист 2 из 3)
Сферический отвал

	5,14,17,23,28 – болт;

6,13,18,22,29 – шайба;

9,10,12,15,24,30 – ригель;

7,8,11,16,25,31 – палец;

12 – кольцо;

19 – опора;
	20,33 – масленка;
21 – заглушка;

32 – крестовина;

26 – втулка;
27 – ось


Схема подключения штоков гидроцилиндров подъема-опускания отвала при подъеме отвала на высоту 1545 мм
[image: image6.png]



Рисунок 6.1 Бульдозерное оборудование (лист 3 из 3)
Сферический отвал

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА БУЛЬДОЗЕР
Монтаж бульдозерного оборудования на бульдозер производится на ровной площадке с помощью крана грузоподъемностью не менее десяти тонн.

Предварительно необходимо установить на бульдозер гидроцилиндры подъема отвала в следующей последовательности:

( вывернуть восемь болтов 3 (рисунок 6.2) на цапфах гидроцилиндра 4 и снять две крышки 2;

( завести гидроцилиндр цапфами в проушины оси, установить крышки и закрепить их болтами;

( закрепить нижнюю часть гидроцилиндра на бульдозере при помощи технологического крепления 1;

( установить рукава 5 прямыми концами в гидрораспределитель и угловыми концами в проходники 6. Разворотом угловой части РВД добиться свободного, без натяжения, положения рукавов;
( проверить затяжку гаек и контргаек для обеспечения герметичности гидросистемы;

( установить и закрепить второй гидроцилиндр в той же последовательности, запустить дизель и проверить правильность работы и герметичность гидросистемы.

Бульдозерное оборудование возможно установить с высотой подъема отвала над уровнем земли на 1800 мм (рисунок 6.1, лист 2, вид Д), на 1545 мм (рисунок 6.1,лист 3).
Монтаж бульдозерного оборудования с обеспечением высоты подъема отвала на 1800 мм производится в следующей последовательности (см. рисунок  6.1, лист 2):

( установить с левой и правой стороны бульдозера шаровые опоры 19, закрепив их на ходовых тележках болтами с пружинными шайбами;

 ( установить отвал 1 (рисунок 6.1, лист 1) на подставках, расстопорить и вынуть из проушин оси, пальцы, крестовины. В проушины отвала ввести толкающие брусья 3 и 4 с крестовинами 32 до совмещения отверстий в проушинах отвала. Вставить обратно в проушины ось 27, палец 31, установить ригель 30 и закрепить их болтами 28 с пружинными шайбами 29;

( установить толкающие брусья на подставки по высоте и ширине опор, установленных на бульдозере;

( установить гидрораскосы с правой и левой стороны на проушины толкающих брусьев (рисунок 6.1, лист 2, вид Б);

( установить шток левого гидроцилиндра перекоса 5 (рисунок 6.1 лист 1) в проушину отвала и в совмещенные отверстия вставить палец 16, установить дистанционные втулки 26, закрепить палец ригелем 15 и болтами 14 с пружинными шайбами 13 (рисунок 6.1, лист 2, вид В);

( снять с толкающих брусьев крышки шаровых опор, регулировочные прокладки, болты, гайки и шайбы. Осторожным въездом бульдозера шаровые опоры, установленные на бульдозере, ввести в гнезда толкающих брусьев. Установить защитные крышки,  регулировочные прокладки, крышки, вставить болты с пружинными шайбами, навернуть гайки и затянуть, полость К заполнить солидолом «С» через пробку.

( установить на тяге 2 трубопроводы, подсоединить рукава высокого давления к бульдозеру и гидрораскосу;

( запустить двигатель, выдвинуть шток правого гидрораскоса и соединить его с проушиной на отвале, вставить палец 16 и застопорить;

( снять технологическое крепление гидроцилиндров подъема отвала, развернуть крепление шарнира к штоку гидроцилиндра гайкой вниз, подвести шарниры штоков гидроцилиндров к нижним отверстиям кронштейнов отвала, соединить их пальцами 11, вставив промежуточные кольца 12, закрепить пальцы ригелями 10 с помощью болтов 5 и шайб 6;
( при необходимости изменения высоты подъема отвала на 1545 мм шток гидроцилиндра подъема – опускания отвала переставить в верхнее отверстие проушины на отвале, переставив также и пальцы 8 и 11 местами (рисунок 6.1, лист 2, 3).
( после сборки бульдозерного оборудования заполнить гидроцилиндры рабочей жидкостью, для этого произвести подъем, опускание и перекос отвала (не менее трех раз) и долить в гидробак рабочую жидкость, уровень которой должен быть между смотровыми стеклами;

( проверить работу гидросистемы вывешиванием передней части бульдозера на отвале (не менее трех раз);

( проверив надежность затяжки болтовых соединений, убедиться в наличии шплинтов;

( произвести смазку бульдозерного оборудования согласно карте и схеме смазки.
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Рисунок 6.2 Установка гидроцилиндров

	1 – технологическое крепление;

2 – крышка;

3 – болт;

4 – гидроцилиндр;
	5 – рукава;

6 – переходник;

7 – клапан 




6.1.1  бульдозерное оборудование 

ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЙ ОТВАЛ
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Рисунок 6.2.1 Бульдозерное оборудование (лист 1 из 3)

Полусферический отвал

	1 – отвал;

2 – тяга поперечная;
	3,4 – брус толкающий;

5 – гидросистема бульдозерного оборудования
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Рисунок 6.2.1 Бульдозерное оборудование (лист 2 из 3)

Полусферический отвал

	5,14,17,23,28 – болт;

6,13,18,22,29 – шайба;

9,10,15,24,30 – ригель;

7,8,11,16,25,31 – палец;

19 – опора;

12 – кольцо;
	20,33 – масленка;

21 – заглушка;

26 – втулка;

32 – крестовина;
27 – ось




Схема подключения штоков гидроцилиндров подъема-опускания отвала при подъеме отвала на высоту 1545 мм
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Рисунок 6.2.1 Бульдозерное оборудование (лист 3 из 3)

Полусферический отвал

Бульдозерное оборудование с полусферическим отвалом (рисунок 6.2.1, лист 1) состоит из отвала 1, толкающих брусьев 3 и 4, штанги 2, гидросистемы бульдозерного оборудования 5, узлов и деталей соединения. С рамой бульдозера бульдозерное оборудование соединяется с помощью двух шаровых опор: опоры 19 (крепления к раме) и опоры поперечной тяги (рисунок 6.2.1, лист 2). 

Отвал является рабочим органом бульдозера и представляет собой сварную конструкцию коробчатого сечения. В верхней части отвал имеет решетку, которая препятствует пересыпанию грунта через верхнюю кромку в процессе его перемещения. В нижней части имеются отверстия для крепления угловых и средних ножей посредством болтов и гаек. Лобовой лист отвала имеет криволинейный профиль. Крайние секции лобового листа, равные ширине угловых ножей, установлены под углом 25º к основному лобовому листу. 

Средние ножи по мере износа допускается переворачивать с целью продления срока эксплуатации. Для изменения угла поперечного перекоса и регулирования угла резания отвала между толкающими брусьями и отвалом установлены гидрораскосы. 

Устойчивость в поперечном направлении бульдозерного оборудования обеспечивается штангой 2, закрепленной на шаровых опорах отвала и рамы бульдозера. 

6.2  РЫХЛИТЕЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

Рыхлительное оборудование (рисунок 6.4) состоит из тяги 3, рабочей балки 5, двух опор 2, одного зуба 4, гидроцилиндров 1 и дета​лей соединения.

Тяга - соединительное звено рабочей балки с опорами. Пальцами тяга шарнирно соединяется с проушинами рабочей балки и опорами (правой и левой).

Рабочая балка представляет собой сварную конструкцию, пред​назначенную для установки на ней зуба, и выпол​няет роль одного из звеньев четырехзвенного рыхлительного оборудо​вания.

Зуб состоит из стойки 3 (рисунок 6.3), наконечника 1 и накладки 2. Наконечник имеет две симметрично расположенные рабочие поверхности. При износе одной из них наконечник можно перевернуть, увеличивая срок его эксплуатации. Накладка защищает переднюю кромку зуба от истира​ния. Накладка и наконечник закреплены пальцем 4 и упругим кольцом 5.

Гидросистема включает в себя два гидроцилиндра подъема-опускания, два гидроцилиндра изменения угла рыхления, рукава высокого давления, трубопроводы и гидроарматуру.

Выпрессовка пальца фиксации зуба производится вручную. Перестановку зуба по высоте выполняют в следующей последовательности (см. рисунок 6.4 лист 2):

• снять шплинт 45 и выбить штифт 44;

• опустить рыхлитель на грунт для снятия нагрузки от массы оборудования с пальца 46;
• снять палец 46;

• поднять или опустить рыхлитель до совпадения отверстий на необходимой высоте;

• вставить палец 46, штифт 44 и шплинт 45.
	ВНИМАНИЕ!
	Не допускайте чрезмерного износа наконечников рыхлителя. Во избежание поломки стойки зуба и утери наконечника запрещается выполнять повороты и двигаться задним ходом при заглубленном в грунт зубе рыхлителя.  Для блокировки движения задним ходом и поворота при заглубленном рыхлителе предусмотрен датчик положения рыхлителя (поз.29 рисунок 6.4, лист 2), который разблокирует задний ход при поднятом рыхлителе.


Демонтаж  рыхлительного  оборудования

Для осуществления различных видов ремонта при эксплуатации агрегата может возникнуть необходимость демонтажа рыхлительного оборудования.

Демонтаж выполняется с помощью крана грузоподъемностью 10т в следующей последовательности:

• подставить под рабочую балку надежную подставку и снять палец крепления зуба. Зуб снять, подняв рыхлительное оборудование;

• отсоединить рукава высокого давления от гидроцилиндров, снять гидро-цилиндры;
• отсоединить рабочую балку от тяги, снять тягу с опор. При необходимости снять обе опоры, предварительно отвернув гайки со шпилек.

Рисунок 6.3 Зуб
1 – наконечник; 2 – накладка; 3 – стойка; 4 – палец; 5 – кольцо

Рисунок 6.4 Оборудование рыхлительное (лист 1 из 2)
	1 – гидроцилиндры;

2 – опоры;

3 – тяга;

4 – зуб; 

5 – рабочая балка;

6,16 – палец;

7 – рукав для замера давления

8 – штуцер;
	9   – болт;

10 – шайба;

11 – планка;

12 – манжета;

13 – втулка;

14 – кольцо;

15 – масленка



Рисунок 6.4 Оборудование рыхлительное (лист 2 из 2)

	17 – кронштейн;

18 – гидросистема рыхлительного оборудования;

19 – балка рабочая;

20,30 – кольцо;

21,25,31,36,37,38,39,40 – палец;

22,32 – планка;

23,34,41 – болт;
24,33,42,48 – шайба;

26 – манжета;

27 – шайба;
	28 – болт;

29 – датчик положения рыхлителя;

35 – рукав для замера давления;

43 – кронштейн;
44 – штифт;

45 – шплинт;

46 – палец;

47 – шпилька;
49,50 – гайка
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