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Кабина

9.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На бульдозере установлена одноместная кабина на гидроопорах, с тепловой и зву​ковой изоляцией, оборудованная подрессоренным сиденьем на пневмоподвеске с регулировками по массе и росту оператора, солнцезащитными шторками, системой поддержания микроклимата и независимым отопителем.
По заказу кабина оснащается защитными решетками стекол.
Конструкция кабины обеспечивает защиту оператора от падающих предметов.

Кабина имеет сварной каркас с двумя дверями, установленными на шарнирах. Каркас и двери сварены из стальных трубчатых профилей  и стальных листов.
Для аварийного покидания кабины в аварийной ситуации предусмотрена установка молотка для разбивания стекол.

Остекление кабины выполнено с применением  однокамерных стеклопакетов, вклеенных в каркас кабины и каркасы дверей. 

Строповка кабины при монтажных работах производится с использованием скоб на крыше.

Двери кабины по периметру имеют резиновые уплотнение. Прилегание уплотнения к каркасу в процессе эксплуатации бульдозера обеспечивается перемещением стопоров, установленных в дверных проемах каркаса внутрь кабины. 
В закрытом положении двери запираются при помощи замков, в открытом положении для исключения травмирования при порывах ветра фиксируются защелками, расположенными на каркасе кабины.
Оба замка имеют механизмы, позволяющие закрывать замки на ключ.
Разблокирование наружных защелок производится оператором без покидания рабочего места. 
Для защиты оператора при опрокидывании бульдозера на раму бульдозера устанавливается жесткий защитный каркас (ROPS), охватывающий кабину
Поддержание микроклимата в кабине в теплое и холодное время года обеспечивается  климатической установкой, расположенной внизу в задней левой части кабины. В качестве хладагента используется вещество R 134, в качестве теплоносителя  используется нагретая жидкость системы охлаждения дизеля.
Обеспечивается распределение воздуха от климатической установки по всему объему кабины с помощью воздуховодов и дефлекторов.
Управление климатической установкой осуществляется с пульта управления, расположенного в кабине.
Для обеспечения нормальной работы климатической установки в условиях повышенной запыленности при заметном снижении эффек​тивности воздушного потока необходимо регулярно производить очист​ку фильтра.
В зависимости от степени загрязнения фильтр очищается от пыли постукиванием (встряхиванием), продувкой сжатым воздухом или промывкой в двухпроцентном теплом водном растворе пасты ОП-7 или ОП-10. Допускается 2-х кратная промывка фильтра, после чего он должен быть заменён на новый.
Для обеспечения обзора назад в кабине установлен монитор, на крыше кабины установлена видеокамера.
Для обеспечения комфортных условий труда оператора в кабине предусмотрена установка светильников, мини-холодильника, аудиосистемы, розетка для подключения электроприборов, пепельница; в панелях интерьера предусмотрены места для личных вещей и технической документации.
Устанавливается форточка со сдвижными стеклопакетами на боковой стороне кабины слева.
Стеклоочистители с омывателями установлены на переднем, заднем и дверных стеклопакетах.
Для обеспечения удобной посадки оператора кабина оснащена регулируемыми по высоте подлокотниками, для работы на продольных уклонах установлены дополнительные упоры для ног оператора.

 ВНИМАНИЕ!

1. Запрещается выполнение работ бульдозером с открытыми дверями кабины.
2. Запрещается эксплуатация бульдозера с неустановленной защитой при опрокидывании ROPS.
Рисунок 9.1 Кабина

	1 – защелка;

2 – рукоятка;

3,7,8 – тяга;

4 – шайба;

5 – болт;

6 – корпус;
	9 – зажим;

10 – рычаг угловой;

11 – ручка с разъемом под ключ;

12 – замок левый;

13 – стопор. 


9.2 СИДЕНЬЕ 
Сиденье (рисунок 9.2) оператора крепится к каркасу пола кабины четырьмя болтами.

Конструкция сиденья предусматривает регулировку по массе и росту оператора, а также изменение угла наклона спинки сиденья.

Все нагрузки от массы оператора и вибрации при работе бульдозера воспринимаются и гасятся механизмом подрессоривания со встроенным пневматическим амортизатором. В зависимости от массы и роста оператора жесткость подвески регулируется кнопкой управления 1, расположенной под подушкой сиденья по оси симметрии сиденья.
Установка высоты сиденья и жесткость подвески производится при расположении оператора на сиденьи нажатием кнопки 1. Включается пневмокомпрессор и выставляется оптимальная для эксплуатации высота и жесткость подвески. После проведения регулировок компрессор выключить, отпустив кнопку.
Регулировка сиденья в горизонтальном направлении осуществляется перемещением сиденья вперед или назад, для чего необходимо предварительно поднять скобу 2. Фиксация сиденья производится через каждые 20мм, предел регулировки – 165 мм.
Регулировка угла наклона спинки 5 сиденья производится подъемом рычага 7 и фиксированием спинки в нужном положении.

Сиденье снабжено ремнем безопасности 4 и удлинителем спинки 8.

Рисунок 9.2 Сиденье
	1 – кнопка управления воздухом 
      по массе и высоте;

2 – рычаг продольной регулировки;

3 – подушка сиденья;

4 – ремень безопасности;


	5 – спинка сиденья; 
6 – кабель подключения системы 
     подрессоривания;

7 – рычаг наклона спинки;
8 – удлинитель спинки
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